과학③

단원별문제

1-2 전기 회로 (1)회

중등

중간기말고사 완벽대비 프로젝트                                                        초중고 학습자료포탈 공부하자닷컴

대한민국 N01. 학교시험대비 문제은행                                            공부하자닷컴(http://www.0-buhaza.com)

다음 그림과 같은 회로도에서 [eqn: \A`], [eqn: \B`], [eqn: \C`], [eqn: \D`]에 흐르는 전류를 측정하였을 때 각 지점에 흐르는 전류 사이의 관계가 바른 것은?(단, 각 지점 [eqn: \A`], [eqn: \B`], [eqn: \C`], [eqn: \D`]에 흐르는 전류의 세기를 각각 [eqn: I_\A,~I_\B,~I_\C,~I_\D`]라고 한다.)

④

[eqn: \A`]와 [eqn: \B`]를 흐르는 전류의 양은 같으며, [eqn: \C`]와 [eqn: \D`]를 흐르는 전류의 양의 합이 [eqn: \A`]를 흐르는 전류의 양과 같다.

① [eqn: I_\A ＝ I_\B ＋I_\C ＋ I_\D]	② [eqn: I_\A ＋ I_\B ＝I_\C ＋ I_\D]

③ [eqn: I_\A ＝ I_\B ＝I_\C ＝ I_\D]	④ [eqn: I_\A ＝ I_\B ＝I_\C ＋ I_\D]

⑤ [eqn: I_\A ＋ I_\B ＝I_\C ＝ I_\D]

어떤 전기 회로에서 그림 (가)와 같이 연결된 전류계의 눈금이 그림 (나)와 같았다. 이 회로에 흐르는 전류의 세기는 몇 [eqn: \A`]인가?

②

전류계의 ([eqn: -`])단자가 [eqn: 500 \mA`]에 연결되어 있으므로 가운데 눈금을 읽어야 한다. 따라서 전류의 세기는 [eqn: 200 \mA`]이고, 이는 [eqn: 0.2 \A`]에 해당된다.

[eqn: 1 \mA`]는 [eqn: 1 over 1000 \A`]이고, [eqn: 1 \A`]는 [eqn: 1000 \mA`]이다.

(가)                      (나)

① [eqn: 0.02 \A`]	② [eqn: 0.2 \A`]	③ [eqn: 2 \A`]

④ [eqn: 20 \A`]	⑤ [eqn: 200 \A`]

다음 중 전류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

④

도선에 전류가 흐르는 것은 [eqn: (-)`]전하를 띤 전자가 도선을 따라 이동하기 때문이다.

① 전하의 흐름을 전류라고 한다.

② 전류의 단위는[eqn: rm A`]나 [eqn: rm mA`]를 사용한다.

③ 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대이다.

④ 도선에 흐르는 전류는[eqn: rm (+)`]전하가 이동하는 것이다.

⑤ [eqn: rm 1A`]는[eqn: rm 1`]초 동안에 전자 [eqn: 6.25 TIMES 10`^18]개가 이동했을 때 전류의 세기이다.

전류의 방향과 전자의 이동 방향을 바르게 짝지은 것은?

③

전류는 [eqn: (+)]극에서 [eqn: (-)]극 쪽으로 흐르고, 전자는 전류의 방향과 반대 방향인 [eqn: (-)]극에서 [eqn: (+)]극 쪽으로 이동한다.

전류의 방향      전자의 이동 방향

① [eqn: (+)]극 →[eqn: (-)]극  [eqn: (+)]극 →[eqn: (-)]극

② [eqn: (-)]극 →[eqn: (-)]극  [eqn: (-)]극 →[eqn: (-)]극

③ [eqn: (+)]극 →[eqn: (-)]극  [eqn: (-)]극 →[eqn: (+)]극

④ [eqn: (-)]극 →[eqn: (+)]극  [eqn: (+)]극 →[eqn: (-)]극

⑤ [eqn: (+)]극 →[eqn: (+)]극  [eqn: (-)]극 →[eqn: (-)]극

[eqn: 1 \A`]는 [eqn: 1`]초 동안에 도선의 단면을 [eqn: 6.25TIMES10^18`]개의 전자가 지나갈 때의 전류의 세기를 말한다. 어떤 도선의 단면을 [eqn: 1`]초 동안에 [eqn: 6.25×10^16`]개의 전자가 지나갈 때의 전류의 세기는 얼마인가?

①

[eqn: { 6.25×10^18} over {1초 }~:~1 \A = { 6.25×10^16} over {1초 }~:~x]

∴ [eqn: x=0.01 \A=10 \mA]

① [eqn: 10 \mA`]	② [eqn: 100 \mA`]	③ [eqn: 625 \mA`]

④ [eqn: 1 \A`]	⑤ [eqn: 10 \A`]

어떤 전기 회로에 [eqn: 1`]분 동안 [eqn: 200 \mA`]의 전류가 흘렀다. 이때 흘러간 전하량은 몇 [eqn: \C`]인가?

①

전하량([eqn: \C`])[eqn: =`]전류의 세기([eqn: \A`])[eqn: TIMES`]시간([eqn: \s`])

[eqn: =0.2 \A times 60 \s = 12 \C]

① [eqn: 12 \C`]	② [eqn: 20 \C`]	③ [eqn: 60 \C`]

④ [eqn: 120 \C`]	⑤ [eqn: 200 \C`]

다음 그림과 같은 전기 회로를 구성하고 스위치를 닫으면 꼬마 전구에 불이 켜진다. 다음 중 그 이유를 바르게 설명한 것은?

③

전기 회로에서 스위치를 닫았을 때 꼬마 전구에 불이 들어오는 이유는 전자가 도선을 따라 이동하면서 전하를 운반하기 때문이다.

① 도선을 따라 원자가 이동하기 때문이다.

② 도선을 따라 분자가 이동하기 때문이다.

③ 도선을 따라 전자가 이동하기 때문이다.

④ 도선을 따라 원자핵이 이동하기 때문이다.

⑤ 도선을 따라 양성자가 이동하기 때문이다.

다음 중 전류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

④

도선에 전류가 흐르는 것은 [eqn: (-)`]전하를 띤 전자가 도선을 따라 이동하기 때문이다.

① 전하의 흐름을 전류라고 한다.

② 전류의 단위는[eqn: rm A`]나[eqn: rm mA`]를 사용한다.

③ 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대이다.

④ 도선에 흐르는 전류는[eqn: rm (+)`]전하가 이동하는 것이다.

⑤[eqn: rm 1A`]는[eqn: rm 1`]초 동안에 전자[eqn: 6.25 TIMES 10`^18]개가 이동했을 때 전류의 세기이다.

어떤 전기 회로에 [eqn: 1`]초 동안에 [eqn: 1 \A`]의 전류가 흐를 때 [eqn: 1`]초 동안에 흐르는 전자의 개수는?

③

[eqn: 1`]초 동안 [eqn: 6.25 TIMES 10^18 `]개의 전자가 지나갈 때의 전류의 세기가 [eqn: 1 \A`]이다.

① [eqn: 1`]개	② [eqn: 10`]개

③ [eqn: 6.25 times 10^18`]개	④ [eqn: 1.25 times 10^19`]개

⑤ [eqn: 6.25 times 10^19`]개

전류계에 대한 학생들의 설명으로 옳지 않은 것을 고르면?

①

전류계를 전지에 직접 연결하면 너무 많은 전류가 흘러 전류계가 고장날 수 있다.

전류계는 전류의 세기를 측정하기 위해 사용된다.

① 창선 : 전지에 직접 전류계만 연결해도 괜찮아.

② 병희 : 전류계의 단자는 보통 1개의 (+) 단자와 [eqn: 2`]～[eqn: 3`]개의 (-) 단자로 구성되어 있어.

③ 승호 : (+) 단자는 전지의 (+)극에, (-) 단자는 전지의 (-) 극 쪽에 연결하도록 해.

④ 상현 : 전류계의 단자를 바꾸어 연결하면 전류계가 고장날 수 있어.

⑤ 철용 : 전류의 세기를 측정하기 위해 사용되는 기구야.

※ 다음 그림은 어떤 전기 회로를 나타낸 것이다.

그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

④

스위치가 꺼져 있어도 전자는 도선 위에 있으며, 움직이지 않기 때문에 전류가 흐르지 않는 것이다.

① 전류계는 회로에 직렬로 연결되어 있다.

② 스위치를 켜면 전류는 [eqn: \A`] 방향으로 흐른다.

③ 스위치를 켜면 전자는 [eqn: \B`] 방향으로 움직인다.

④ 스위치가 꺼져 있을 때, 도선 위에는 전자가 없다.

⑤ 전류계가 측정하는 것은 [eqn: 1`]초 동안 이동한 전하의 양이다.

전류계의 (-) 단자가 [eqn: 5 \A`]에 연결되어 있을 때 전류계의 눈금이 다음 그림과 같았다. 전류의 세기는 얼마인가?

②

(-)극이 [eqn: 5 \A`]에 꽂혀있으므로 아래쪽의 눈금을 기준으로 읽으면 [eqn: 1.5 \A`]이다.

① [eqn: 0 \A`]	② [eqn: 1.5 \A`]	③ [eqn: 2.0 \A`]

④ [eqn: 2.5 \A`]	⑤ [eqn: 3 \A`]

전류계를 이용할 때 유의할 점으로 옳지 않은 것은?

②

전류계의 (-)단자 중 어느 곳이 연결 되어 있는지 확인한 후 해당하는 눈금을 읽어야 한다.

① 측정하려는 전류가 교류인지 직류인지 확인하여 전류계를 선택한다.

② 전류계의 눈금판에서 제일 위쪽의 눈금을 읽는다.

③ 전기 회로에 연결되어 있지 않을 때 영점 조절 나사로 바늘이 [eqn: 0`]을 가리키도록 조절한다.

④ 측정 전류값을 예측할 수 없을 때 (-)단자는 큰 단자부터 차례로 연결한다.

⑤ 전류의 세기를 측정하려는 곳에 직렬 연결한다.

다음 중 단위가 바르게 짝지어진 것은?

③

직류용 전류계 : A

교류용 전류계 : A

전압의 단위 : V

전하량의 단위 : C

① 직류용 전류계 - ㎷

② 교류용 전류계 - C

③ 저항의 단위 - Ω

④ 전압의 단위 - A

⑤ 전하량의 단위 - I

전기 회로에서 스위치를 닫으면 전구에 불이 켜지거나 전동기가 회전하는 까닭은?

④

도선에 전류가 흐르는 것은 전자가 이동하기 때문이다.

① 도선을 이루고 있는 금속의 원자핵이 이동하면서 전하가 운반되기 때문

② 도선을 이루고 있는 금속의 중성자가 이동하면서 전하가 운반되기 때문

③ 도선을 이루고 있는 금속의 저항이 크기 때문

④ 도선을 이루고 있는 금속의 전자가 이동하면서 전하가 운반되기 때문

⑤ 도선을 이루고 있는 금속이 부드럽기 때문

다음은 여러 가지 전기 기구의 기호이다. 잘못된 것은?

①

전류계          전압계

① 전류계	② 전구

③ 스위치	④ 전지

⑤ 저항

다음 중 도선에 전류가 흐르지 않을 때 도선 내의 전자와 원자핵의 모형을 바르게 나타낸 것은?

③

도선에 전류가 흐르지 않을 때에도 도선 속의 전자는 운동을 한다. 그러나 전류가 흐르게 되면 전자들이 한쪽 방향으로 운동하게 된다. 전류가 흐를 때나 흐르지 않을 때나 원자핵은 운동하지 않는다.

다음 회로는 꼬마 전구를 직렬 연결하여 전류를 흐르게 한 것이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은?

②

전기는 [eqn: (-)`]전하가 이동하기 때문에 흐르는 것이며, 전지가 연결되었을 때 도선에 있는 [eqn: (-)`]전하들이 동시에 이동하므로 전구의 밝기는 동일하다.

① 건전지의 방향을 바꾸면 전구에 불이 들어오지 않는다.

②[eqn: rm A`]와[eqn: rmB`]전구를 지나는 전하량은 일정하기 때문에 두 전구의 밝기는 같다.

③ 전지의 [eqn: (+)]극에서 나온 [eqn: (+)]전하가 [eqn: rmB`]를 지나면서 소모되기 때문에 [eqn: rmB`]전구보다  [eqn: rm A`]전구의 밝기가 덜 밝다.

④ 전지의 [eqn: (-)]극에서 나온 전자가 [eqn: rm A`]전구를 지나면서 소모되기 때문에 [eqn: rm A`]전구보다 [eqn: rmB`]전구의 밝기가 덜 밝다.

⑤ 전지의 [eqn: (+)]극에서 나온 [eqn: (+)]전하와 전지의 [eqn: (-)]극에서 나온 전자의 충돌로 인해서 전구[eqn: rm A`]와 전구[eqn: rmB`]의 밝기는 밝다.

다음 중 전하량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

⑤

전하량([eqn: Q])=전류의 세기([eqn: I])×시간([eqn: t])이므로 전하량은 전류의 세기와 전류가 흐른 시간에 비례한다.

① 전하량의 단위는 C(쿨롬)을 사용한다.

② 1 C은 전자 [eqn: 6.25× 10^18]개가 가진 전하량이다.

③ 전류의 세기와 전류가 흐른 시간의 곱으로 구한다.

④ 1 Ａ의 전류가 1초 동안 흐를 때 도선의 한 단면을 통과하는 전하량은 1 C이다.

⑤ 전류의 세기가 일정할 때 도선의 한 단면을 통과하는 전하량은 전류가 흐른 시간에 반비례한다.

※ 아래의 그림과 같이 동일한 전구와 전류계를 사용하여 회로를 구성하였다.

A, B, C 지점에서의 전류의 세기를 비교했을 때 옳은 것은?

①

전하량 보존의 법칙에 의해 전류가 모두 같다.

① [eqn: I _{A} ``=`I _{B} ``=`I _{C}]	② [eqn: I _{A} ``>`I _{B} ``>`I _{C}]	③ [eqn: I _{A} ``<`I _{B} ``<`I _{C}]

④ [eqn: I _{A} ``>`I _{B} ``=`I _{C}]	⑤ [eqn: I _{A} ``=`I _{B} ``<`I _{C}]

회로도에서 각 지점의 전하량에 대한 설명으로 옳은 것은?

⑤

전하량은 소멸되거나 생성되지 않고 일정하게 유지되므로 A, B, C, D모든 지점에서 일정한 값을 갖는다.

① A지점의 전하량이 가장 크다.

② B지점의 전하량은 A의 [eqn: 1OVER3]이다.

③ 전하량의 크기는 A>B>C>D순이다.

④ D지점의 전하량이 가장 작다.

⑤ A, B, C, D의 전하량은 모두 같다.

다음 회로에서 전류계 눈금이 같은 것끼리 바르게 연결한 것은?(단, 전구의 저항은 모두 같다.)

⑤

전하량은 생성되거나 사라지지 않고 항상 일정한 값을 가지므로 (가)=(나)=(마)=(다)+(라)와 같다.

① (가), (다)	② (나), (라)

③ (가), (나), (다)	④ (가), (다), (라)

⑤ (가), (나), (마)

다음 그림과 같이 동일한 전구 2개를 연결하였을 때, 이 회로에 대한 설명으로 옳은 것은?

③

A에 흐르는 전류가 [eqn: 1 over 2]씩 B와 C에 나뉘어 흐르고 다시 D로 합쳐진다. 각 지점에 흐르는 전류의 세기는 A = B + C = D이다.

① 전류의 방향은 시계 반대 방향이다.

② 전자의 이동 방향은 시계 방향이다.

③ Ｄ에 흐르는 전류의 세기는 Ｂ에 흐르는 전류의 세기의 2배이다.

④ Ａ에 흐르는 전류의 세기는 Ｂ와 Ｃ에 흐르는 전류의 세기의 합보다 크다.

⑤ 전류의 세기는 A = B = C = D이다.

다음 그림과 같이 똑같은 꼬마전구 두 개를 연결하여 5초 동안 전류를 흘려주었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

②

[eqn: RM0.35A×5s=1.75C]이다. 전하량은 (가)+(나)=(다)이다. (가)와 (나)를 이동하는 전자수의 합이 [eqn: RM 2.2 TIMES 10 ^19]이다.

<보기>

가. (가)의 전하량은 (나)보다 크다.

나. (나)의 전하량은 1.75C이다.

다. (가)와 (나)의 전하량의 합은 약 [eqn: 2.2 TIMES 10^19]C이다.

① 가	② 나

③ 가, 나	④ 나, 다

⑤ 가, 나, 다

그림과 같은 전기 회로의 스위치를 닫았을 때 A~D 지점에 흐르는 전류 [eqn: I _{rmA}]~[eqn: I _{rmD}]의 세기를 옳게 비교한 것은?

⑤

나누어진 각 회로에 흐르는 전류의 세기의 합은 나누어지기 전과 합쳐진 후에 흐르는 전류의 세기와 같다.

① [eqn: I _{rmA}]>[eqn: I _{rmB}]>[eqn: I_{ rmC}]>[eqn: I _{rmD}]	② [eqn: I _{rmA}]=[eqn: I _{rmB}]+[eqn: I_{ rmC}]+[eqn: I _{rmD}]

③ [eqn: I _{rmA}]=[eqn: I _{rmB}]=[eqn: I_{ rmC}]=[eqn: I _{rmD}]	④ [eqn: I _{rmA}]+[eqn: I _{rmB}]=[eqn: I_{ rmC}]+[eqn: I _{rmD}]

⑤ [eqn: I _{rmA}]=[eqn: I _{rmB}]+[eqn: I_{ rmC}]=[eqn: I _{rmD}]

▶사이트 바로가기 (http://www.0-buhaza.com)

[정답]